|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 323 | Endereço | Av. Gessi Lever |
| Data | 07/09/2015 | Horário da coleta | 13:30 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 296228 | N 7459783 |
| Vazão |  | 0,03 L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( x ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( x ) – Particular ( ) – Não identificado ( ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Local de afloração encoberta por estrutura de concreto, com plantio de recuperação de área degradada em uma área aproximada de 100 m². Curso d'água carregado através de estrutura de concreto (tubos) sob ferrovia e direcionada para curso de água de maior vazão, porém água muito poluída. Água da nascente misturada com água de drenagem e possível esgotamento residencial, desde a floração da nascente. Não foi possível identificar ponto exato de floração.  |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\07_09_15\Ponto 323\PT_323_14.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\07_09_15\Ponto 323\PT_323_8.jpg |