|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 356 | Endereço | Rod. Dom Pedro I, KM 116 |
| Data | 29/10/2015 | Horário da coleta | 11:15 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 304554 | N 7462219 |
| Vazão |  | 0,8 L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( x ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( x ) – Particular ( ) – Não identificado ( ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | Sem | Pouco | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Ponto apresentava área alagada com espécies de mudas paludosas. Topografia favorável com presença de calha de curso hídrico alternada com área alagada e grande potencial de área de drenagem a montante. Acesso sem trilha. Potencial de recuperação alto devido metade do vale está com vegetação em com estado e a outra metade do vale, divisa com propriedade particular, apresentar pasto impedindo infiltração de água no solo tornando somente o escoamento superficial em metade da área de drenagem. |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\29_10_15\356\IMG_20151029_111400296.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\29_10_15\356\IMG_20151029_111238117.jpg |