|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 597 | Endereço | Fazenda Santana do Cuiabano, Rod. Dom Pedro, Km 120 |
| Data | 18/11/2015 | Horário da coleta | 7:58 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 300677 | N 7461064 |
| Vazão |  | 0,09 L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( x ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( ) – Particular ( x ) – Não identificado ( ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | Sem | Pouco | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Topografia favorável, vegetação desfavorável (pasto), presença de cavalo no entorno, sede fica a mais de 100 metros do ponto. Escadas hidráulicas interligando reservatórios. |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\18_11_15\597\IMG_20151118_075958673.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\18_11_15\597\IMG_20151118_080001874_HDR.jpg |