|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 56 | Endereço | Rua Catuaba - Sítio Aquilea |
| Data | 12/11/2015 | Horário da coleta | 14:55 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 300534 | N  |
| Vazão |  | 0,05 L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( x ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( ) – Particular ( x ) – Não identificado ( ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | Sem | Pouco | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Nascente sempre com água, mesmo em época seca. Antes a área era pasto, e foi replantada (15 anos atrás) com espécies nativas, eucalipto e pinus. Antes do plantio não havia água, 5 anos atrás a água começou a brotar. Acesso sem trilha. |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\12_11_15\58\IMG_20151112_145314363_HDR.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\12_11_15\58\IMG_20151112_145318216.jpg |