|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 102 | Endereço | Alameda Walter, próximo a rod. Dom Pedro, próxima saída após KM 117 |
| Data | 28/10/2015 | Horário da coleta | 15:35 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 303577 | N 7463317 |
| Vazão |  | L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( ) – Difusa ( x ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( ) – Particular ( x ) – Não identificado ( ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | Sem | Pouco | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Sede da fazenda, topografia desfavorável, estrada de paralelepípedo, Benfeitorias rurais a menos de 20 metros. Presença de taboa com solo encharcado. Ponto entre a sede e pasto |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\28_10_2015\102\IMG_20151028_153056563.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\28_10_2015\102\IMG_20151028_153113900.jpg |