|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** | | | | | | | | | | |
| Nº PONTO | 175 | | | Endereço | R. Abrantes. Pq Portugal | | | | | |
| Data | | | 14/11/2015 | | | | Horário da coleta | | 8:44 | |
| Coordenada UTM WGS 84 | | | E 297714 | | | | | N 7464413 | | |
| Vazão | | |  | | | | | L/s | | |
| Tipo de Exfiltração | | | Pontual ( ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) | | | | | | | |
| Propriedade | | | Pública ( ) – Particular ( ) – Não identificado ( x ) | | | | | | | |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** | | | | | | | | | | |
| Cor da água | | Escura | | | | Clara | | | | Transparente |
| Odor | | Forte | | | | Com odor | | | | Não há |
| Lixo ao redor | | Muito | | | | Pouco | | | | Não há |
| Materiais flutuantes | | Muito | | | | Pouco | | | | Não há |
| Espumas | | Muito | | | | Pouco | | | | Não há |
| Óleos | | Muito | | | | Pouco | | | | Não há |
| Esgoto | | Visível | | | | Provável | | | | Não há |
| Vegetação | | Degradada ou ausente | | | | Alterada | | | | Bom estado |
| Uso por animal | | Constante | | | | Esporádico | | | | Não há |
| Uso por humanos | | Presença | | | | Apenas marcas | | | | Não há |
| Acesso | | Fácil | | | | Difícil | | | | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | | Menos de 50 metros | | | | Entre 50 e 100 metros | | | | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | | Sem | | | | Pouco | | | | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Sem acesso, chegamos a 70 metros do ponto, mas mata fica muito fechada. Nascente localizada no fundo de uma escola pública. Topografia favorável, vegetação favorável no local indicado pelo GPS. Passamos na rua Max Way onde o rio cruza e está seco, porém com vegetação característica de solo úmido (taboa). Provável que exista mas esteja seca. |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\14_11_15\175\IMG_20151114_083959453.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\14_11_15\175\IMG_20151114_084011035.jpg |