|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 279 | Endereço | Estrada Municipal Fazenda Santana, acesso em frente a Chácara Pelegreti |
| Data | 20/10/2015 | Horário da coleta | 9:49 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 296800 | N 7454905 |
| Vazão |  | L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( ) – Particular ( x ) – Não identificado ( ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | Sem | Pouco | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Topografia favorável com vegetação desfavorável. Inexistente ou seca/intermitente, com presença de espécies nativas isoladas. Ponto marcado a 70m do ponto original. Presença de espelho d´água represado, e água em processo de eutrofização a 100 metros dos dois pontos. |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\20_10_15\279\IMG_20151020_093406320.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\20_10_15\279\IMG_20151020_093458004.jpg |