|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 567 | Endereço | Fazenda Santa Ana do Cuiabano |
| Data | 12/11/2015 | Horário da coleta | 8:54 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 301477 | N 7459993 |
| Vazão |  |  L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( x ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( ) – Particular ( x ) – Não identificado ( ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | Sem | Pouco | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Nascente migrou 150 metros e sofreu processo erosivo. Pastagem no entorno e a montante plantação de eucalipto. Cerca de divisa próxima. Acesso sem trilha, através da pastagem. Área de drenagem extensa. |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\12_11_15\567\IMG_20151112_085312374.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\12_11_15\567\IMG_20151112_085324703.jpg |