|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES BÁSICAS** |
| Nº PONTO | 571 | Endereço | Rua Alameda das nascentes |
| Data | 17/11/2015 | Horário da coleta | 10:00 |
| Coordenada UTM WGS 84 |  E 302440 | N 7462191 |
| Vazão |  | 0,5 L/s |
| Tipo de Exfiltração | Pontual ( x ) – Difusa ( ) – Múltipla ( ) |
| Propriedade | Pública ( ) – Particular ( x ) – Não identificado ( ) |
| **Índice de Impacto Ambiental Macroscópico para Nascentes** |
| Cor da água | Escura | Clara | Transparente |
| Odor | Forte | Com odor | Não há |
| Lixo ao redor | Muito | Pouco | Não há |
| Materiais flutuantes | Muito | Pouco | Não há |
| Espumas | Muito | Pouco | Não há |
| Óleos | Muito | Pouco | Não há |
| Esgoto | Visível | Provável | Não há |
| Vegetação | Degradada ou ausente | Alterada | Bom estado |
| Uso por animal | Constante | Esporádico | Não há |
| Uso por humanos | Presença | Apenas marcas | Não há |
| Acesso | Fácil | Difícil | Sem acesso |
| Equipamentos urbanos | Menos de 50 metros | Entre 50 e 100 metros | Mais de 100 metros |
| Potencial Restauração | Sem | Pouco | Muito |

|  |
| --- |
| OBSERVAÇÕES |
| Nascente migrou 150 metros a jusante. Existe captação para consumo da chácara. Vegetação em estágio médio de regeneração, porém com subbosque limpo. Acesso através de trilha. A nascente fica dentro de um condomínio de chácaras, no quintal de uma delas. |
| NASCENTE |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\17_11_15\571\IMG_20151117_095958257.jpg |
| ENTORNO |
| D:\06. Projetos\Nascente DAEV\03 Figuras\Campo\17_11_15\571\IMG_20151117_100004489.jpg |